
附件1：电瓶车1辆采购项目参数
主要功能：

需求电动观光车设计有简洁、大方，有公交座椅及扶手，电子助力转向，助力刹车，加装空调，整车质保1年，电池质保3年，交付产品时，卖方为买方提供《产品使用说明书》和充电器，产品签单、合同及配置表进行验收。

整车采用高强度型材焊接+酸洗磷化电泳工艺，采用玻璃钢件、塑料件、铝合金型材等轻质环保材料，电器部件采用性能稳定的交流系统。具体系数如下。

电动观光车配置清单

	序号
	类别
	名  称
	说  明

	1.
	基本

参数
	外形尺寸（长×宽×高mm）
	约4900*1500*2000

	2.
	
	轮胎规格
	165/70R13C

	3.
	
	乘坐人数（位）
	约14

	4.
	
	车身结构
	玻璃钢件+铝型材

	5.
	
	制动系统
	前盘后鼓+液压双管路（配真空助力）

	6.
	
	转向系统
	双输出方向机（配电动助力）

	7.
	
	驱动系统
	后置后驱

	8.
	
	座椅
	公交座椅及扶手/PU皮座椅

	9.
	
	电池
	容量
	6V200Ah（3hr）

	10.
	
	
	电池组电压及容量

（V/Ah）
	磷酸铁锂电池

	11.
	
	电机
	电压及功率（V/kw）
	DC72/7.5

	12.
	
	
	额定电流（A）
	130

	13.
	
	
	额定转速（r/min）
	3000

	14.
	
	
	最高转速（r/min）
	6800

	15.
	
	
	工作制
	S2-60min

	16.
	
	
	防护等级
	IP54

	17.
	电器

系统
	控制器
	类别
	交流异步电机控制器

	18.
	
	
	电源电压（V）
	72

	19.
	
	
	最大输出电流（A）
	400

	20.
	
	音响系统
	2个喇叭,收放机可插U盘

	21.
	性能

参数
	最大续航里程（km）
	≥100

	22.
	
	最大爬坡度（%）
	≥20

	23.
	
	最小转弯半径（m）
	≤7

	24.
	
	最小离地间隙（mm）
	≥150

	25.
	
	制动距离（m）
	≤5（20km/h）

	26.
	加装
	空调
	

	27.
	
	倒车影像
	


